|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo připomínky** | **Připomínkové místo (kdo připomínkuje)** | **D/Z\*** | **Ustanovení návrhu  (§, odst., písm.)** | **Připomínka včetně odůvodnění** |
| 1. | NRZP ČR | Z | § 4, odst. 3 | Původní text: (3) Pro žáky se zdravotním postižením musí být ve škole uskutečňující vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajištěny podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení. V učebnách musí být vytvořeny relaxační koutky umístěné mimo prostor lavic.  Návrh změny: Podmínky musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Zdůvodnění: Předkladatel návrhu vyhlášky pravděpodobně zapomněl na skutečnost, že vzdělávací zařízení musí také splňovat pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky přístupnosti, které upravuje výše uvedená vyhlášky č. 398/2009 Sb. |
| 2. | NRZP ČR | Z | § 4, odst. 4 | Původní text: 4) Podlaha v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání a dětské skupině musí být snadno čistitelná a odpovídat charakteru činnosti upravené právním předpisem o technických požadavcích na stavby8). Ve výukových místnostech musí být podlahové krytiny matné, které splňují minimální hodnotu činitele odrazu 0,2.  Návrh změny: Podmínky musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Zdůvodnění: Předkladatel návrhu vyhlášky pravděpodobně zapomněl na skutečnost, že vzdělávací zařízení musí také splňovat pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky přístupnosti, které upravuje výše uvedená vyhlášky č. 398/2009 Sb. Například vodící linie, dostatečně dlouhé a vhodné zábradlí u schodiště a podobně. |
| 3. | NRZP ČR | Z | Příloha č. 1 Požadavky na hygienická zařízení, bod 1. | Původní text: 1. Hygienické zařízení v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání žáků musí obsahovat záchodové kabiny a pisoáry, vše napojeno na přívod tekoucí pitné nebo užitkové vody a na kanalizaci, umyvadla v předsíňkách záchodů, sprchy a pro žákyně starší 12 let hygienickou kabinu, vše napojeno na přívod tekoucí pitné a teplé vody a kanalizaci. Prostory hygienického zařízení musí být osvětleny a větrány.  Návrh změny: za slova „musí obsahovat“ se doplňují slova „stavebně oddělené“ pokračuje věta „záchodové kabiny a pisoáry“.  Zdůvodnění: Domníváme se, že je nutné i v textu Přílohy zdůraznit, že záchodové kabiny a pisoáry jsou zvlášť odděleny pro chlapce a dívky. Upozorňujeme, že u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením dochází často k inkontinenci a je potřeba určité intimity při řešení tohoto problému. Považujeme za zcela nepřijatelné, aby přebalování a podobně se dělo v prostorech, které nejsou odděleny na chlapce a dívky. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* D/Z = připomínka doporučující/zásadní*

*V Praze dne 22. 8. 2023*

*Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda*